# Üzembe helyezés

- Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt tartozékokat cserélne vagy mielőtt eltenné a hőlégfúvó pisztolyt. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a hőlégfúvó pisztoly akaratlan üzembe helyezését.

##

A fémfelületeket egy a gyárban felvitt bevonat védi a korrózió ellen.Ez a védőréteg az első üzembevétel során elpárolog.

A gyártási folyamat következtében a hőlégfúvó pisztoly (1) fúvókáján esetleg elszíneződések láthatók. Ezek nem jelentenek megrongálódást és nem befolyásolják a hőlégfúvó pisztoly működését.

##

Bekapcsoláshoz tolja el felfelé a be-/kikapcsolót (5). A hőlégfúvó az energiatakarékos Standard fokozaton (350 °C) indul, amely a legtöbb rövid távú alkalmazáshoz megfelelő.

##

A Boost gomb (4) rövid megnyomásával aktiválható az energiaigényes magas hőmérsékleti fokozat (450 °C). Nyomja meg újra a Boost gombot (4) a Standard fokozatra való visszaváltáshoz.

Ha a hőlégfúvó a magas hőmérsékleti fokozat aktiválása után kikapcsolásra kerül, automatikusan Standard fokozaton indul újra.

##

Kikapcsoláshoz tolja lefelé a be-/kikapcsolót (5).

Tegye le a hőlégfúvó pisztolyt a (3) akkumulátorra, hogy az lehűlhessen.

Győződjön meg róla, hogy a fúvóka (1) és a hőlégfúvó szellőzőnyílásai nincsenek letakarva.

##

Ha az akkumulátort (3) üzem közben leveszik a hőlégfúvóról és továbbra is bekapcsolt állapotban ismét visszahelyezik rá, az újraindulás elleni védelem aktiválásra kerül. A hőlégfúvó nem indul el.

Kapcsolja ki a hőlégfúvót a be-/kikapcsolóval (5), majd kapcsolja be a szokásos módon.

##

Ha a (3) akkumulátor üzem közben túlságosan felmelegszik, akkor a teljesítmény csökkentésre kerül.

Ha a hőlégfúvó pisztolyt tovább üzemeltetik és az akkumulátor hőmérséklete tovább növekszik, a hőlégfúvó pisztoly magától kikapcsol.