# البيانات الفنية

منفاخ الهواء الساخن | EasyHeat 18V-500
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط | ‎18
الدرجة القياسية لكمية الهواءA)B) | لتر/دقيقة | 100
درجة تعزيز كمية الهواءA)B) | لتر/دقيقة | 120
الدرجة القياسية لدرجة الحرارة أثناء التشغيل B) | °م | 350
درجة تعزيز لدرجة الحرارة أثناء التشغيلB) | °م | 450
درجة الحرارة في مخرج المنفثB) | °م | 500
دقة قياس درجة الحرارة | °م | ±75
الوزنC) | كجم | 0,5
الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | مم | 172 × 71 × 207‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة الخارجية المسموح بها عند التشغيل D) وعند التخزين | °م | −20 … +50‏
المراكم المتوافقة |  | ‎PBA 18V…W–.‎
المراكم الموصى بها |  | PBA 18V…W–.‎ ≥ 4 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بهاE) |  | AL 18...‎

A)

  تتزايد كمية الهواء مع زيادة درجة الحرارة من 350 °م حتى 450 °م. تدور المروحة في كلتا الدرجتين بنفس السرعة.

B)

  عند درجة حرارة خارجية تبلغ 20 °م واستخدام مركم ≥ 4 أمبير ساعة

C)

  الوزن دون المركم

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

E)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV