# Технічні характеристики

Термоповітродувка | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Номінальна напруга | В | 18
Об'єм повітря стандартного ступеняA)B) | л/мин | 100
Ступінь посилення об'єму повітряA)B) | л/мин | 120
Робоча температура Стандартний ступіньB) | °C | 350
Робоча температура Ступінь посиленняB) | °C | 450
Температура на виході з насадкиB) | °C | 500
Точність вимірювання температури | °C | ±75
ВагаC) | кг | 0,5
Розміри (Довжина × Ширина × Висота) | мм | 172 × 71 × 207
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїD) і при зберіганні | °C | −20 … +50
Сумісні акумулятори |  | PBA 18V…W–.
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 А год
Рекомендовані зарядні пристроїE) |  | AL 18...

A)

  Кількість повітря підвищується через зростання температури від 350 °C до 450 °C. Вентилятор обертається на обох ступенях потужності з однаковою швидкістю.

B)

  при температурі навколишнього середовища 20 °C та використанні акумуляторної батареї ≥ 4 А год

C)

  Вага без акумуляторної батареї

D)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

E)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV