# Beoogd gebruik

Het heteluchtpistool is bestemd voor kortstondige toepassingen zoals het verwarmen van krimpkousen, vervormen van kunststof, losmaken van lijmverbindingen en verwijderen van verfresten. Het is ook geschikt voor het ontdooien van watervoerende metalen leidingen.

Het heteluchtpistool is uitsluitend bestemd voor gecontroleerd gebruik met de hand.

- Gebruik het heteluchtpistool niet in gebieden waar ontploffingsgevaar heerst, in de buurt van ontvlambare materialen of brandbaar stof.