# Exemples d’utilisation (voir les figures A-F)

Vous trouverez les figures avec les exemples d’utilisation sur les pages graphiques.

La distance à respecter entre la buse et la pièce dépend de la nature du matériau (métal, plastique, etc.) et de la nature du travail à effectuer.

La température optimale pour l’application envisagée doit être déterminée en procédant à des tests pratiques.

Commencez toujours par effectuer des tests pour bien choisir le débit d’air et la température. Commencez à travailler à grande distance et avec la plus basse température. Ajustez ensuite la distance et la température en fonction des besoins. Pour éviter de surchauffer un endroit, faites en sorte que la buse reste en mouvement.

Si vous ne connaissez pas la nature du matériau sur lequel vous allez travailler ou ne savez pas comment le matériau va réagir à la chaleur, commencez par tester son comportement à un endroit caché.

Il est possible de travailler sans aucun accessoire pour toutes les utilisations sauf l’ « enlèvement de restes de peinture près de surfaces vitrées ». Le fait d’utiliser les accessoires recommandés simplifie cependant le travail et permet d’obtenir de biens meilleurs résultats.

Toutes les buses mentionnées dans la présente notice d’utilisation et disponibles en tant qu’accessoires Bosch pour ce décapeur thermique peuvent être utilisées.

- Attention lors du remplacement de la buse ! Ne touchez pas la buse brûlante. Laissez refroidir le décapeur thermique et portez des gants de protection pendant le remplacement. La buse brûlante risque de vous brûler.

##

Pour enlever des étiquettes ou des autocollants, il n’y a pas besoin de buse. Enlevez les étiquettes et autocollants délicatement avec une spatule (voir figure A).

Montez la buse plate (10). Ramollissez brièvement la peinture ou le vernis avec l’air chaud et enlevez-le délicatement avec une spatule propre (voir figure D). Une trop forte chaleur brûle la peinture / le vernis et rend son enlèvement plus difficile.

De nombreuses colles se ramollissent sous l’action de la chaleur. Après avoir chauffé la colle, il devient possible de séparer des pièces collées ou de retirer des excédents de colle.

##

Montez la buse à réflecteur (7). Choisissez une gaine thermorétractable (8) de diamètre approprié. Chauffez la gaine thermorétractable uniformément jusqu’à ce qu’elle enserre parfaitement la pièce.

##

Montez la buse de réduction (9). Sélectionnez la température la plus élevée. Commencez par allumer une petite quantité de charbon de bois et rajoutez-en d’autre par la suite.

##

- Utilisez impérativement la buse protège-vitres (11). Le verre risque de se casser.

Sur des surfaces profilées, il est possible de détacher la peinture ou le vernis au moyen d’une spatule appropriée et de l’enlever à l’aide d’une brosse métallique souple.

##

- Avant de chauffer une conduite, assurez-vous qu’il s’agit bien d’une conduite d’eau métallique. De l’extérieur, il est souvent difficile de distinguer les conduites d’eau métalliques des conduites de gaz. Il est strictement interdit de chauffer une conduite de gaz.

Montez la buse coudée (12). Réchauffez toujours les endroits gelés en déplaçant la buse dans le sens inverse au sens d’écoulement dans la conduite.