# Accu-oplaadaanduiding op het heteluchtpistool

De accu-oplaadaanduiding op het heteluchtpistool signaleert bij ingeschakeld heteluchtpistool gedurende enkele seconden de laadtoestand van de accu of een overbelasting.

Accu-oplaadaanduiding | Laadtoestand
--- | ---
Groen | Accu vol
Rood | Accu leeg
Knipperen (groen of rood) | Boost-stand geactiveerd
Afwisselend knipperen rood-groen | Accu oververhit
Snel knipperen (rood) | Fout