# Date tehnice

Suflantă cu aer cald | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V | 18
Debitul de aer pentru treapta standardA)B) | l/min | 100
Debit de aer pentru treapta BoostA)B) | l/min | 120
Temperatură de funcţionare treapta standardB) | °C | 350
Temperatură de funcţionare treapta BoostB) | °C | 450
Temperatură la ieşirea duzeiB) | °C | 500
Precizie de măsurare a temperaturii | °C | ±75
GreutateC) | kg | 0,5
Dimensiuni (lungime × lăţime × înălţime) | mm | 172 × 71 × 207
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +50
Acumulatori compatibili |  | PBA 18V…W–.
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Încărcătoare recomandateE) |  | AL 18...

A)

  Debitul de aer creşte în urma creşterii temperaturii de la 350 °C la 450 °C. Ventilatorul se roteşte la fel de rapid în cazul ambelor trepte de putere.

B)

  la o temperatură ambientală de 20 °C şi în cazul utilizării unui acumulator ≥ 4 Ah

C)

  Greutate fără acumulator

D)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

E)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV