# Tehnički podaci

Puhalo vrućeg zraka | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nazivni napon | V | 18
Količina zraka, standardni stupanjA)B) | l/min | 100
Količina zraka, stupanj BoostA)B) | l/min | 120
Radna temperatura, standardni stupanjB) | °C | 350
Radna temperatura, stupanj BoostB) | °C | 450
Temperatura na izlazu sapniceB) | °C | 500
Točnost mjerenja temperature | °C | ±75
TežinaC) | kg | 0,5
Dimenzije (duljina × širina × visina) | mm | 172 × 71 × 207
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | −20 … +50
Kompatibilne aku-baterije |  | PBA 18V…W–.
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18...

A)

  Količina zraka povećava se povećanjem temperature sa 350 °C na 450 °C. Ventilator se okreće jednako brzo na oba stupnja snage.

B)

  Pri temperaturi okoline od 20 °C i uporabi aku-baterije ≥ 4 Ah

C)

  Težina bez aku-baterije

D)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

E)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV