# Приклади роботи (див. мал. A-F)

Малюнки з прикладами роботи Ви знайдете на сторінках з зображеннями.

Відстань між соплом і оброблюваною деталлю залежить від оброблюваного матеріалу (метал, пластмаса тощо) і передбаченого виду обробки.

Оптимальна температура для відповідного застосування визначається на практиці експериментальним шляхом.

Завжди спочатку виконуйте тест стосовно кількості повітря і температури. Починайте з великої відстані і низького ступеня потужності. Регулюйте відстань і ступінь потужності за потреби. За необхідності рухайте насадку, щоб уникнути надмірного нагрівання в одному місці.

Якщо немає впевненості стосовно матеріалу, що обробляється, або результатів впливу гарячого повітря на матеріал, спробуйте спочатку обробити приховану ділянку.

Ви можете працювати без приладдя для всіх прикладів робіт, окрім «Видалення залишків фарби зі скляних поверхонь». Однак використання пропонованого приладдя спрощує виконання робіт і помітно підвищує якість результату.

Для цієї термоповітродувки можна використовувати всі насадки, перелічені в цій інструкції з експлуатації, які доступні Bosch в якості приладдя.

- Будьте обережні при заміні сопла! Не торкайтеся гарячого сопла. Дайте термоповітродувці охолонути і при заміні сопла надягайте захисні рукавички. Гарячим соплом можна обпектися.

##

Для видалення наліпок та етикеток насадка не потрібна. Обережно видаліть наліпки та етикетки шпателем (див. мал. A).

Встановіть пласке сопло (10). Ненадовго розм'якшіть залишки фарби гарячим повітрям і зніміть їх чистим шпателем (див. мал. D). Тривалий вплив тепла призводить до обгорання залишків фарби та ускладнює її видалення.

Більшість клеїв легко розм'якшуються під впливом тепла. Коли клей нагріється, ви зможете відокремити шви або видалити надлишки клею.

##

Встановіть рефлекторне сопло (7). Виберіть діаметр термоусадочної трубки (8) відповідно до розміру заготовки. Рівномірно нагрівайте термоусадочну трубку, доки вона щільно не прилягатиме до заготовки.

##

Встановіть редукторне сопло (9). Виберіть найвищий ступінь потужності. Спочатку підпаліть декілька вуглин, а потім додайте ще.

##

- Обов'язково використовуйте насадку для захисту скла (11). Існує ризик пошкодження скла.

На профільованих поверхнях залишки фарби можна підняти за допомогою придатного шпателя і відчистити м’якою дротяною щіткою.

##

- Перед нагріванням перевірте, чи це дійсно водопровідна металева труба. Часто металеві труби важко зовнішньо відрізнити від газових. Газові труби в жодному разі не дозволяється нагрівати.

Встановіть кутове сопло (12). Нагрівати ділянки, що замерзли, бажано у напрямку від зливу до входу.