# Indicazioni operative

Avvertenza: Non avvicinare eccessivamente la bocchetta (1) al pezzo da lavorare. Il conseguente accumulo d’aria potrebbe far surriscaldare il termosoffiatore.

## Batteria/consumo energetico

La produzione di calore comporta un consumo di energia elevato. Più aumenta la temperatura (livello Boost), più aumenta il consumo di energia e più rapidamente si scarica la batteria. La maggior parte delle applicazioni non richiede il livello Boost.

Esempi di applicazione (applicazioni di breve durata) | Livello standard | Livello Boost
--- | --- | ---
Termorestringimento cavi | x | –
Rimozione di etichette/adesivi | x | –
Rimozione di residui di colore/vernice | x | x
Accensione carbonella per griglia | – | x

Il termosoffiatore è adatto per applicazioni di breve durata. A causa dell'elevato consumo energetico non è adatto per un impiego prolungato (per es. la rimozione di vernice da superfici di grandi dimensioni).
Avvertenza: per applicazioni di durata prolungata sono necessarie più batterie, con capacità minima consigliata di 4 Ah o superiore.
Per le massime prestazioni, ovvero temperatura massima e flusso d'aria elevato, sono necessarie batterie di capacità minima 4 Ah o superiore.