# Техникалық мәліметтер

Ыстық ауа пистолеті | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В | 18
Стандартты деңгейдегі ауа көлеміA)B) | л/мин | 100
Boost деңгейіндегі ауа көлеміA)B) | л/мин | 120
Жұмыс температурасы стандартты деңгейB) | °C | 350
Жұмыс температурасы Boost деңгейіB) | °C | 450
Саптама шығысындағы температураB) | °C | 500
Температураны өлшеу дәлдігі | °C | ±75
СалмағыC) | кг | 0,5
Өлшемдері (ұзындығы × ені × биіктігі) | мм | 172 × 71 × 207
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | PBA 18V…W–.
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 А-сағ
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларE) |  | AL 18...

A)

  Ауа көлемі температураның 350 °C шамасынан 450 °C шамасына көтерілуі арқылы ұлғаяды. Желдеткіш екі қуат деңгейінде де бірдей жылдамдықпен айналады.

B)

  20 °C қоршаған орта температурасында және аккумулятор ≥ 4 А-сағ қолданылған жағдайда

C)

  Аккумуляторсыз салмағы

D)

  температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

E)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV