# Instrucciones para la ‌operación

Indicación: No acerque demasiado la boquilla (1) a la pieza de trabajo a mecanizar. El estancamiento de aire resultante puede llegar a sobrecalentar el soplador de aire caliente.

## Acumulador/consumo de energía

La generación de calor está asociada a un elevado consumo de energía. Cuanto mayor sea la temperatura (nivel boost), mayor será el consumo de energía y más rápido se agotará el acumulador. La mayoría de las aplicaciones no requieren un nivel boost.

Ejemplos de aplicación (aplicaciones de corta duración) | Nivel estándar | Nivel boost
--- | --- | ---
Retractilar cable | x | –
Quitar etiquetas/pegatinas | x | –
Eliminar restos de pintura | x | x
Encender carbón | – | x

El soplador de aire caliente es adecuado para aplicaciones de corta duración. Debido al elevado consumo de energía, no es adecuado para un uso prolongado (p. ej. para decapar grandes superficies).
Indicación: Para aplicaciones más prolongadas se necesitan varios acumuladores, para los que se recomienda una capacidad mínima de 4 Ah o superior.
El pleno rendimiento, es decir, una temperatura máxima y un flujo de aire elevado, sólo se consigue con acumuladores con una capacidad mínima de 4 Ah o superior.