# Techniniai duomenys

Karšto oro orapūtė | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V | 18
Standartinės pakopos oro kiekisA)B) | l/min | 100
„Boost“ pakopos oro kiekisA)B) | l/min | 120
Darbinė temperatūra standartinė pakopaB) | °C | 350
Darbinė temperatūra „Boost“ pakopaB) | °C | 450
Temperatūra antgalių išvadeB) | °C | 500
Temperatūros matavimo tikslumas | °C | ±75
SvorisC) | kg | 0,5
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | mm | 172 × 71 × 207
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50
Suderinami akumuliatoriai |  | PBA 18V…W–.
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Rekomenduojami krovikliaiE) |  | AL 18...

A)

  Oro kiekis didėja kylant temperatūrai nuo 350 °C iki 450 °C. Abiejose galios pakopose ventiliatoriaus sukasi vienodu greičiu.

B)

  Esant 20 °C aplinkos temperatūrai ir naudojant akumuliatorių ≥ 4 Ah

C)

  Svoris be akumuliatoriaus

D)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

E)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV