# Uvedenie do prevádzky

- Pred výmenou príslušenstva alebo rozoberaním teplovzdušnej pištole vyberte akumulátor. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu teplovzdušnej pištole.

##

Od výroby sú kovové povrchy chránené pred koróziou náterom. Táto ochranná vrstva sa pri prvom uvedení do prevádzky vyparuje.

Pracovný proces môže spôsobiť sfarbenie dýzy (1) teplovzdušnej pištole. Nejde tu však o poškodenie, funkčnosť teplovzdušnej pištole nie je obmedzená.

##

Na zapnutie posuňte zapínač/vypínač (5) nahor. Teplovzdušná pištoľ sa spúšťa v energeticky úspornom štandardnom stupni (350 °C), ktorý stačí na väčšinu krátkodobých prác.

##

Krátkym stlačením tlačidla Boost (4) sa aktivuje energeticky intenzívny stupeň vysokej teploty (450 °C). Opätovným stlačením tlačidla Boost (4) opäť prepnete na štandardný stupeň.

Keď teplovzdušnú pištoľ vypnete pri aktivovanom stupni vysokej teploty, pri opätovnom zapnutí sa automaticky spustí na štandardnom stupni.

##

Na vypnutie posuňte zapínač/vypínač (5) nadol.

Teplovzdušnú pištoľ postavte na akumulátor (3), aby sa ochladila.

Zabezpečte pritom, aby dýza (1) a vetracie štrbiny teplovzdušnej pištole neboli zakryté.

##

Ak počas prevádzky vyberiete akumulátor (3) a pri naďalej zapnutej teplovzdušnej pištoli ho opäť vložíte, aktivuje sa ochrana pred opätovným spustením. Teplovzdušná pištoľ sa nezapína.

Teplovzdušnú pištoľ vypnite zapínačom/vypínačom (5) a potom ju ako obvykle zapnite.

##

Ak sa akumulátor (3) počas prevádzky príliš zahreje, zníži sa výkon.

Keď sa teplovzdušná pištoľ ďalej používa a teplota v akumulátore stále stúpa, teplovzdušná pištoľ sa sama vypne.