# Norādījumi darbam

Norāde: nenovietojiet sprauslu (1) pārāk tuvu apstrādājamajam priekšmetam. Tā rezultātā var rasties gaisa nosprostojumi, kas var izraisīt karstā gaisa pūtēja pārkaršanu.

## Akumulatora/enerģijas patēriņš

Karstuma ģenerēšana ir saistīta ar lielu enerģijas patēriņu. Jo augstāka ir temperatūra (papildu veiktspējas pakāpe), jo lielāks ir enerģijas patēriņs un līdz ar to – akumulators izlādējas daudz ātrāk. Vairākumam izmantošanas mērķu nav nepieciešama papildu veiktspējas pakāpe.

Lietošanas piemēri (īslaicīgas izmantošanas veidi) | Standarta režīms | Papildu veiktspējas režīms
--- | --- | ---
Kabeļa saīsināšana | x | –
Etiķešu/uzlīmju noņemšana | x | –
Krāsas palieku noņemšana | x | x
Grila ogļu aizdedzināšana | – | x

Karstā gaisa pūtējs ir piemērots īslaicīgas izmantošanas veidiem. Sakarā ar augsto enerģijas patēriņu tas nav piemērots ilgākai izmantošanai (piemēram, lakas noņemšana no virsmām lielā platībā).
Norāde: ilgākiem izmantošanas veidiem ir nepieciešami vairāki akumulatori, kuru minimālā ietilpība ir 4 Ah vai lielāka.
Pilnu veiktspēju, tas nozīmē, maksimālo temperatūru un lielu gaisa plūsmu var sasniegt tikai ar akumulatoriem, kuru minimālā ietilpība ir 4 Ah vai lielāka.