# Instrucţiuni de lucru

Observaţie: Nu apropia prea tare duza (1) de piesa de prelucrat care trebuie prelucrată. Acumularea de aer fierbinte rezultată poate provoca supraîncălzirea suflantei cu aer cald.

## Acumulator/Consum de energie

Generarea de căldură este asociată cu un consum ridicat de energie. Cu cât temperatura (treapta Boost) este mai ridicată, cu atât mai mare este consumul de energie şi cu atât mai rapid se descarcă acumulatorul. Majoritatea aplicaţiilor nu necesită treapta Boost.

Exemple aplicative (aplicaţii de scurtă durată) | Treapta standard | Treapta Boost
--- | --- | ---
Contracţie cablu | x | –
Îndepărtarea etichetelor/etichetelor adezive | x | –
Îndepărtarea resturilor de vopsea | x | x
Aprinderea cărbunelui | – | x

Suflanta cu aer cald este adecvată pentru aplicaţii de scurtă durată. Din cauza consumului mare de energie, aceasta nu este adecvată pentru utilizarea pe o perioadă îndelungată (de exemplu, la îndepărtarea vopselei de pe suprafeţe mari).
Observaţie: Pentru aplicaţiile de lungă durată sunt necesari mai mulţi acumulatori cu o capacitate minimă recomandată de 4 Ah sau mai mare.
Puterea maximă, adică temperatura maximă şi fluxul de aer ridicat, este atinsă numai cu acumulatori care au o capacitate minimă de 4 Ah sau mai mare.