# Colocação em ‌funcionamento

- Remova a bateria antes de substituir acessórios ou de guardar o soprador de ar quente. Esta medida preventiva evita um arranque inadvertido do soprador de ar quente.

##

As superfícies de metal vêm protegidas de fábrica com um revestimento contra corrosão. Este revestimento de proteção desaparece na primeira colocação em funcionamento.

Devido ao processo de fabrico, o soprador de ar quente pode apresentar descolorações no bico (1). Não se trata de danos, a função do soprador de ar quente não fica limitada.

##

Para ligar empurrar o interruptor de ligar/desligar (5) para cima. O soprador de ar quente inicia no nível padrão energeticamente eficiente (350 °C), o qual é indicado para a maioria das aplicações de curta duração.

##

Pressionando brevemente a tecla Boost (4) o nível de alta temperatura de elevado consumo energético (450 °C) é ativado. Pressionando novamente a tecla Boost (4) é feita a comutação para o nível padrão.

Se o soprador de ar quente for desligado com o nível de alta temperatura ativado, o mesmo reinicia automaticamente com o nível padrão.

##

Para desligar pressione o interruptor de ligar/desligar (5) para baixo.

Pouse o soprador de ar quente sobre a bateria (3), para que arrefeça.

Certifique-se de que o bico (1) e as aberturas de ventilação do soprador de ar quente não estão tapados.

##

Se a bateria (3) for removida durante o funcionamento e novamente colocada com o soprador de ar quente ainda ligado, a proteção contra rearranque involuntário é ativada. O soprador de ar quente não inicia.

Desligue o soprador de ar quente com o interruptor de ligar/desligar (5) e depois ligue novamente de forma habitual.

##

Se a bateria (3) ficar muito quente durante o funcionamento, a potência é reduzida.

Se o soprador de ar quente continuar a ser usado e a temperatura da bateria continuar a subir, o soprador de ar quente desliga-se automaticamente.