# Instruções de trabalho

Nota: Não aproxime muito o bico (1) da peça de trabalho. A acumulação de ar resultante pode causar o sobreaquecimento do soprador de ar quente.

## Bateria/consumo de energia

A geração de calor está associada a um elevado consumo de energia. Quanto mais alta a temperatura (nível Boost) maior é o consumo de energia e mais rapidamente se descarrega a bateria. A maioria das aplicações não requer o nível Boost.

Exemplos de aplicações (aplicações de curta duração) | Nível padrão | Nível Boost
--- | --- | ---
Retrair cabos | x | –
Retirar rótulos/autocolantes | x | –
Retirar restos de tinta | x | x
Acender carvão de churrascos | – | x

O soprador de ar quente é indicado para aplicações de curta duração. Devido ao elevado consumo de energia este não é indicado para uma utilização mais prolongada (p. ex. remover o verniz de grandes superfícies).
Nota: para aplicações mais prolongadas são necessárias várias baterias para as quais é recomendada uma capacidade mínima de 4 Ah ou mais.
A potência máxima, ou seja, a temperatura máxima e o caudal de ar mais alto, só é alcançada com baterias com uma capacidade mínima de 4 Ah ou mais.