# Wskazówki dotyczące pracy

Wskazówka: Nie należy trzymać dyszy (1) zbyt blisko obrabianego elementu. Powstający bufor powietrza może prowadzić do przegrzania opalarki.

## Akumulator i zużycie energii

Wytwarzanie ciepła wiąże się z wysokim zużyciem energii. Im wyższa temperatura (ustawienie Boost), tym wyższe zużycie energii i szybsze rozładowywanie się akumulatora. Większość zastosowań nie wymaga ustawienia Boost.

Przykładowe zastosowania (zastosowania krótkotrwałe) | Ustawienie standardowe | Ustawienie Boost
--- | --- | ---
Obkurczanie kabli | x | –
Usuwanie etykiet/naklejek | x | –
Usuwanie powłok malarskich | x | x
Rozpalanie węgla drzewnego | – | x

Opalarka nadaje się do zastosowań krótkotrwałych. Ze względu na wysokie zużycie energii nie jest odpowiednia do dłuższych zastosowań (np. usuwania lakieru z dużych powierzchni).
Wskazówka: Do dłuższych zastosowań konieczne jest użycie większej liczby akumulatorów o zalecanej pojemności 4 Ah lub wyższej.
Pełną moc, tzn. maksymalną temperaturę i silny nadmuch można osiągnąć wyłącznie przy użyciu akumulatorów o minimalnej pojemności 4 Ah lub wyższej.