# Технички податоци

Дувалка за топол воздух | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Номинален напон | V | 18
Стандардно ниво на волумен на воздухA)B) | l/min | 100
Ниво на зголемување на волуменот на воздухотA)B) | l/min | 120
Стандардно ниво на оперативна температураB) | °C | 350
Ниво на зголемување на оперативна температураB) | °C | 450
Температура во излезот на млазницатаB) | °C | 500
Точност на мерењето на температурата | °C | ±75
ТежинаC) | kg | 0,5
Димензии (должина × ширина × висина) | mm | 172 × 71 × 207
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 … +35
дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | −20 … +50
компатибилни акумулаторски батерии |  | PBA 18V…W–.
препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
препорачани полначиE) |  | AL 18...

A)

  Количината на воздух се зголемува со зголемувањето на температурата од 350 °C на 450 °C. Вентилаторот се врти со иста брзина во двата степени.

B)

  на околна температура од 20 °C и употреба на батерија ≥ 4 Ah

C)

  Тежина без батерија

D)

  ограничена моќност на температури < 0 °C

E)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV