# Darba piemēri (attēli A-F)

Darba operāciju piemēriem atbilstošie attēli ir sniegti grafiskajās lappusēs.

Attālumam starp sprauslu un apstrādājamo priekšmetu jāatbilst apstrādājamā materiāla (metāla, plastmasas u.c.) īpašībām un paredzētajam apstrādes veidam.

Optimālo temperatūru attiecīgajam pielietojumam var noteikt praktisku mēģinājumu ceļā.

Vienmēr vispirms veiciet apstrādes mēģinājumu attiecībā uz gaisa plūsmu un temperatūru. Uzsāciet darbu, izvēloties lielāku attālumu un zemāko jaudas pakāpi. Piemeklējiet attālumu un jaudas pakāpi pēc vajadzības. Vai turpiniet kustību ar sprauslu, lai novērstu pārkāršanu vienā noteiktā vietā.

Ja neesat pārliecināts par to, kāds materiāls tiek apstrādāts vai kāda ir karstā gaisa plūsmas iedarbība uz materiālu, pārbaudiet šo iedarbību kādā slēptā materiāla vietā.

Visas darbības, kas parādītas darba piemēros, izņemot piemēru „Krāsas noņemšana no logu rāmjiem”, var veikt bez piederumiem. Taču ieteikto piederumu izmantošana atvieglo darbu un ievērojami palielina rezultātu kvalitāti.

Šim karstā gaisa pūtējam varat izmantot visas lietošanas instrukcijā uzskaitītās sprauslas, ko Bosch piedāvā kā piederumus.

- Veicot sprauslu maiņu, rīkojieties uzmanīgi! Nepieskarieties karstajai sprauslai. Ļaujiet karstā gaisa pūtējam atdzist un maiņas laikā valkājiet aizsargcimdus. Saskaroties ar karstām sprauslām, varat gūt apdegumus.

##

Uzlīmju un etiķešu noņemšanai nav nepieciešams izmantot sprauslu. Uzmanīgi noņemiet uzlīmes un etiķetes ar špakteles lāpstiņu (skatīt attēlu A).

Uzlieciet virsmas sprauslu (10). Īslaicīgi atmiekšķējiet lakas atliekas ar karstā gaisa palīdzību un noņemiet tās ar tīru špakteles lāpstiņu (skatīt attēlu D). Ilgstoša karstā gaisa iedarbība izraisa lakas piedegšanu un apgrūtina tās noņemšanu.

Vairākums līmvielu siltuma ietekmē kļūst mīkstas. Sasilušas līmvielas gadījumā jūs varat atvienot savienojumus vai noņemt līmes atliekas.

##

Uzlieciet atstarojošo sprauslu (7). Izvēlieties termosarūkošās uzmavas (8) izmēru atbilstoši apstrādājamajam priekšmetam. Vienmērīgi sasildiet termosarūkošo uzmavu līdz tā cieši piekļaujas apstrādājamajam priekšmetam.

##

Nostipriniet uz instrumenta samazinošo sprauslu (9). Izvēlieties augstāko jaudas pakāpi. Vispirms aizdedziniet dažas grila ogles un tad pievienojiet pārējās.

##

- Noteikti izmantojiet stikla aizsargsprauslu (11). Pastāv stikla plīšanas risks.

No profilētām virsmām lakas atliekas var noņemt ar piemērotu špakteles lāpstiņu un pēc tam notīrīt ar mīkstu drāšu birsti.

##

- Pirms caurules karsēšanas pārliecinieties, ka tā tiešām ir ūdensvada metāla caurule. Metāla cauruļvadus no ārpuses bieži var sajaukt ar gāzes cauruļvadiem. Gāzes cauruļvadus nekādā gadījumā ne‌drīkst karsēt.

Uzlieciet leņķa sprauslu (12). Sasildiet sasalušās vietas vēlams virzienā no noteces uz ieplūdes vietu.