# Tekniske data

Varmluftspistol | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nominel spænding | V | 18
Luftmængde standardtrinA)B) | l/min | 100
Luftmængde boost-trinA)B) | l/min | 120
Driftstemperatur standardtrinB) | °C | 350
Driftstemperatur boost-trinB) | °C | 450
Temperatur i dyseudgangenB) | °C | 500
Temperatur-målenøjagtighed | °C | ±75
VægtC) | kg | 0,5
Mål (længde × bredde × højde) | mm | 172 × 71 × 207
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | –20 … +50
Kompatible akkuer |  | PBA 18V…W–.
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Anbefalede ladereE) |  | AL 18...

A)

  Luftmængden forøges ved temperaturstigningen fra 350 °C til 450 °C. Blæseren kører med samme hastighed i begge effekttrin.

B)

  Ved omgivelsestemperatur på 20 °C og brug af akku ≥ 4 Ah

C)

  Vægt uden akku

D)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

E)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV