# Första användningen

- Ta ut batteriet innan du byter tillbehör eller lägger undan varmluftspistolen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av varmluftspistolen.

##

Metallytorna har från fabriken försetts med en beläggning som skyddar mot rost. Denna skyddsbeläggning förångas vid första användningen.

På grund av tillverkningen kan varmluftspistolen ha missfärgningar på munstycket (1). Detta är inte skador som påverkar varmluftspistolens funktion.

##

För att slå på skjuter du strömbrytaren (5) uppåt. Varmluftspistolen startar på energisnål standardnivå (350 °C), vilket passar för de flesta användningsområden under kort tid.

##

Genom ett kort tryck på Boost-knappen (4) aktiveras högtemperaturläget (450 °C) med hög energiförbrukning. Genom ett nytt tryck på Boost-knappen (4) växlar du tillbaka till standardläge.

Om varmluftspistolen stängs av vid aktiverat Boost-läge startar den automatiskt i standardläge nästa gång.

##

För att stänga av skjuter du strömbrytaren (5) neråt.

Ställ varmluftspistolen på batteriet (3) för att svalna.

Se till att munstycket (1) och ventilationshålet på varmluftspistolen inte är övertäckta.

##

Om batteriet (3) tas ut och sätts in igen under användning aktiveras återstartsskyddet. Varmluftspistolen startar inte.

Stäng av varmluftspistolen med på-/av-strömbrytaren (5) och slå därefter på den som vanligt.

##

Om batteriet (3) blir för varmt under användning reduceras effekten.

När varmluftspistolen används igen och temperaturen i batteriet stiger stängs varmluftspistolen av automatiskt.