# Esempi di utilizzo (vedere figg A-F)

Le figure relative agli esempi di lavoro sono riportate nelle pagine con la rappresentazione grafica.

La distanza tra bocchetta e pezzo in lavorazione varia in base al materiale da lavorare (metallo, plastica, ecc.) ed al tipo di lavorazione prevista.

Sarà possibile stabilire la temperatura ottimale per l’applicazione del caso mediante una prova pratica.

Innanzitutto, eseguire sempre una prova per verificare portata d’aria e temperatura. Iniziare da una distanza elevata e da un livello di potenza ridotto, dopodiché adattare distanza e livello di potenza secondo necessità. Eventualmente continuare a muovere la bocchetta, per evitare di riscaldare eccessivamente un unico punto.

Se non si è certi di quale materiale si stia lavorando, o se non si conoscono gli effetti dell’aria calda sul materiale stesso, verificare dapprima l’effetto su di un punto non visibile.

In tutti gli esempi di lavoro è possibile lavorare senza accessori, tranne nel caso della “rimozione di residui di vernice in prossimità di superfici vetrate”. Tuttavia, l’impiego degli elementi accessori proposti agevolerà il lavoro e migliorerà sensibilmente la qualità del risultato.

Per questo termosoffiatore è possibile utilizzare tutte le bocchette elencate nelle presenti istruzioni per l'uso, disponibili come accessori nella gamma Bosch.

- Attenzione durante la sostituzione della bocchetta! Non toccare la bocchetta calda. Lasciare dapprima raffreddare il termosoffiatore e indossare guanti protettivi durante la sostituzione. La bocchetta calda potrebbe causare ustioni.

##

La rimozione di adesivi ed etichette non richiede l'uso di bocchette.Rimuovere adesivi ed etichette con attenzione, utilizzando una spatola (vedere figura A).

Applicare la bocchetta piatta (10). Ammorbidire brevemente i residui di vernice con aria calda, quindi rimuoverli sollevandoli con una spatola pulita (vedere figura D). Evitare di riscaldare la superficie a lungo: in caso contrario, sussiste il rischio di lasciare bruciature sui residui di vernice e rimuoverli risulterebbe più difficile.

Numerose colle si ammorbidiscono con il calore. A colla riscaldata, sarà possibile separare giunzioni, oppure rimuovere la colla in eccesso.

##

Appoggiare la bocchetta riflettente (7). Selezionare il diametro della guaina termorestringente (8) in base al pezzo in lavorazione. Riscaldare uniformemente la guaina termorestringente fino a farla aderire saldamente al pezzo in lavorazione.

##

Applicare la bocchetta di riduzione (9). Selezionare il massimo livello di potenza. Inizialmente accendere una quantità di carbonella ridotta, quindi aggiungerne altra.

##

- Utilizzare tassativamente la bocchetta protettiva per vetro (11). Sussiste il pericolo di rottura del vetro.

Su superfici profilate è possibile rimuovere i residui di vernice utilizzando una spatola adatta e spazzolando con una spazzola metallica morbida.

##

- Prima del riscaldamento, verificare che si tratti effettivamente di una tubazione metallica dell’acqua. Spesso non è possibile distinguere esternamente le tubazioni metalliche dalle tubazioni del gas. Evitare assolutamente di riscaldare tubazioni del gas.

Appoggiare la bocchetta ad angolo (12). Riscaldare eventuali punti congelati partendo preferibilmente dallo scarico in direzione dell’ingresso.