# Tekniska data

Varmluftspistol | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Märkspänning | V | 18
Luftflöde standardA)B) | l/min | 100
Luftflöde BoostA)B) | l/min | 120
Arbetstemperatur standardB) | °C | 350
Arbetstemperatur BoostB) | °C | 450
Temperatur i munstyckets utgångB) | °C | 500
Temperatur-mätnoggrannhet | °C | ±75
ViktC) | kg | 0,5
Mått (längd × bredd × höjd) | mm | 172 × 71 × 207
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftD) och vid lagring | °C | −20 … +50
Kompatibla batterier |  | PBA 18V…W–.
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Rekommenderade laddareE) |  | AL 18...

A)

  Luftflödet ökar med tilltagande temperatur från 350 °C till 450 °C. Fläkten roterar lika snabbt i båda effektstegen.

B)

  vid 20 °C omgivningstemperatur och användning av ett batteri ≥ 4 Ah

C)

  Vikt utan ackumulator

D)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

E)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV