# Παραδείγματα εργασίας (βλέπε εικόνες A-F)

Οι απεικονίσεις βρίσκονται στις σελίδες με τα γραφικά.

Η απόσταση του ακροφυσίου από το επεξεργαζόμενο κομμάτι εξαρτάται από το επεξεργαζόμενο υλικό (μέταλλο, συνθετικό υλικό κλπ.) και από τον τρόπο επεξεργασίας.

Η ιδανική θερμοκρασία για την εκάστοτε εφαρμογή μπορεί να εξακριβωθεί με δοκιμή στην πράξη.

Κάνετε πάντοτε πρώτα μια δοκιμή σχετικά με την ποσότητα του αέρα και τη θερμοκρασία. Αρχίστε με μια μεγαλύτερη απόσταση και μια χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος. Προσαρμόστε μετά την απόσταση και τη βαθμίδα ισχύος σύμφωνα με τις ανάγκες. Ενδεχομένως κρατήστε το ακροφύσιο σε κίνηση, για να αποφύγετε την υπερβολική θέρμανση σε ένα σημείο.

Όταν δεν είστε σίγουροι για το υλικό που επεξεργάζεστε ή για το αποτέλεσμα της χρήσης του θερμού αέρα πάνω στο υλικό, τότε δοκιμάστε το αποτέλεσμα σε μια καλυμμένη θέση.

Σε όλα τα παραδείγματα εργασίας, εκτός «Αφαίρεση υπολείμματα βερνικιού από γυάλινες επιφάνειες», μπορείτε να εργαστείτε χωρίς εξαρτήματα. Όμως η χρήση των προτεινόμενων εξαρτημάτων απλοποιεί την εργασία και αυξάνει σημαντικά την ποιότητα του αποτελέσματος.

Για αυτό το πιστόλι θερμού αέρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα αναφερόμενα σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας ακροφύσια, που είναι στη Bosch διαθέσιμα ως εξαρτήματα.

- Προσοχή κατά την αλλαγή ακροφυσίου! Μην αγγίξετε το καυτό ακροφύσιο. Αφήστε το πιστόλι θερμού αέρα να κρυώσει και φοράτε κατά την αλλαγή προστατευτικά γάντια. Μπορεί να καείτε στο ακροφύσιο.

##

Για την αφαίρεση αυτοκόλλητων και ετικετών δε χρειάζεστε κανένα ακροφύσιο. Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες προσεκτικά με μια σπάτουλα (βλέπε εικόνα A).

Τοποθετήστε το ακροφύσιο επιφανειών (10). Μαλακώστε τα υπολείμματα βερνικιού για λίγο με θερμό αέρα και αφαιρέστε το με μια καθαρή σπάτουλα (βλέπε εικόνα D). Η παρατεταμένη έκλυση θερμότητας καίει τα υπολείμματα βερνικιού και δυσκολεύει την αφαίρεσή τους.

Πολλές κόλλες μαλακώνουν με τη θερμότητα. Θερμαίνοντας την κόλλα, μπορείτε να διαχωρίσετε τις συνδέσεις ή να αφαιρέσετε την πλεονάζουσα κόλλα.

##

Τοποθετήστε το ακροφύσιο ανάκλασης (7). Επιλέξτε τη διάμετρο του θερμοσυρρικνούμενου σωλήνα (8) ανάλογα με το επεξεργαζόμενο κομμάτι. Θερμάνετε τον θερμοσυρρικνούμενο σωλήνα ομοιόμορφα, μέχρι να ακουμπά σφιχτά πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.

##

Τοποθετήστε το συστολικό ακροφύσιο (9). Επιλέξτε τη μέγιστη βαθμίδα ισχύος. Ανάψτε πρώτα λίγα κάρβουνα γκριλ και μετά προσθέστε και άλλα.

##

- Χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε το ακροφύσιο προστασίας γυαλιού (11). Υπάρχει κίνδυνος θραύσης γυαλιού.

Από επιφάνειες με προφίλ πρέπει να ανασηκώσετε τα υπολείμματα βερνικιού με μια κατάλληλη σπάτουλα και ακολούθως να βουρτσίσετε με μια μαλακή βούρτσα.

##

- Πριν τη θέρμανση ελέγξτε, εάν πραγματικά πρόκειται για έναν μεταλλικό σωλήνα νερού. Συχνά οι μεταλλικοί σωλήνες δε δια‌φέρουν εξωτερικά από τους αγωγούς αερίου. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση το ζέσταμα αγωγών αερίου.

Τοποθετήστε το γωνιακό ακροφύσιο (12). Θερμαίνετε τις παγωμένες περιοχές κατά προτίμηση από την έξοδο προς την είσοδο.