# Arbeitshinweise

Hinweis: Bringen Sie die Düse (1) nicht zu nah an das zu bearbeitende Werkstück. Der entstehende Luftstau kann zur Überhitzung des Heißluftgebläses führen.

## Akku/Energieverbrauch

Das Erzeugen von Hitze ist mit einem hohen Energieverbrauch verbunden. Je höher die Temperatur (Boost-Stufe), desto höher der Energieverbrauch und desto schneller entleert sich der Akku. Die meisten Anwendungen erfordern keine Boost-Stufe.

Anwendungsbeispiele (Kurzzeitanwendungen) | Standardstufe | Boost-Stufe
--- | --- | ---
Kabel schrumpfen | x | –
Etiketten/Aufkleber entfernen | x | –
Farbreste entfernen | x | x
Grillkohle entzünden | – | x

Das Heißluftgebläse eignet sich für Kurzzeitanwendungen. Aufgrund des hohen Energieverbrauchs ist es für einen zeitlich längeren Einsatz nicht geeignet (z. B. Entlacken von großen Flächen).
Hinweis: Für zeitlich längere Anwendungen sind mehrere Akkus erforderlich, für die eine Mindestkapazität von 4 Ah oder höher empfohlen wird.
Die volle Leistung, d. h. maximale Temperatur und hoher Luftstrom wird nur mit Akkus mit einer Mindestkapazität von 4 Ah oder höher erreicht.