# Inbetriebnahme

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder das Heißluftgebläse weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Heißluftgebläses.

##

Ab Werk sind die Metalloberflächen mit einer Beschichtung vor Korrosion geschützt. Diese Schutzschicht verdampft bei der ersten Inbetriebnahme.

Durch den Fertigungsprozess kann das Heißluftgebläse Verfärbungen an der Düse (1) aufweisen. Hierbei handelt es sich nicht um Beschädigungen, die Funktion des Heißluftgebläses wird nicht beeinträchtigt.

##

Zum Einschalten den Ein-/Ausschalter (5) nach oben schieben. Das Heißluftgebläse startet in der energieeffizienten Standardstufe (350 °C), welche für die meisten Kurzzeitanwendungen geeignet ist.

##

Durch kurzes Drücken der Boost-Taste (4) wird die energieintensive Hochtemperatur-Stufe (450 °C) aktiviert. Durch erneutes Drücken der Boost-Taste (4) wird wieder in die Standardstufe zurückgeschaltet.

Wenn das Heißluftgebläse bei aktivierter Hochtemperatur-Stufe ausgeschaltet wird, startet es automatisch wieder in der Standardstufe.

##

Zum Ausschalten schieben Sie den Ein-/Ausschalter (5) nach unten.

Stellen Sie das Heißluftgebläse auf dem Akku (3) ab, um es abkühlen zu lassen.

Stellen Sie dabei sicher, dass die Düse (1) und die Lüftungsschlitze des Heißluftgebläses nicht verdeckt sind.

##

Wird der Akku (3) im laufenden Betrieb abgenommen und bei weiterhin eingeschaltetem Heißluftgebläse wieder eingesetzt, wird der Wiederanlaufschutz aktiviert. Das Heißluftgebläse startet nicht.

Schalten Sie das Heißluftgebläse am Ein-/Ausschalter (5) aus und danach wie gewohnt ein.

##

Wird der Akku (3) im laufenden Betrieb zu heiß, wird die Leistung reduziert.

Wenn das Heißluftgebläse weiter betrieben wird und die Temperatur im Akku weiter ansteigt, schaltet sich das Heißluftgebläse von selbst ab.