# Tehnilised andmed

Kuumaõhupuhur | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nimipinge | V | 18
Õhuhulk standardastmelA)B) | l/min | 100
Õhuhulk võimendusastmelA)B) | l/min | 120
Töötemperatuur standardastmelB) | °C | 350
Töötemperatuur võimendusastmelB) | °C | 450
Temperatuur otsaku otsasB) | °C | 500
Temperatuuri mõõtmise täpsus | °C | ±75
KaalC) | kg | 0,5
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 172 × 71 × 207
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50
Ühilduvad akud |  | PBA 18V…W–.
Soovitatavad akud |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Soovitatavad akulaadijadE) |  | AL 18...

A)

  Temperatuuri tõustes väärtuselt 350 °C väärtusele 450 °C õhuhulk suureneb. Ventilaator pöörleb mõlemal võimsusastmel ühesuguse kiirusega.

B)

  keskkonnatemperatuuril 20 °C ja ≥ 4 Ah aku kasutamisel

C)

  Kaal ilma akuta

D)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

E)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV