# Технические данные

Технический фен | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Артикул |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В | 18
Расход воздуха в нормальном режимеA)B) | л/мин | 100
Расход воздуха в режиме BoostA)B) | л/мин | 120
Рабочая температура стандартный режимB) | °C | 350
Рабочая температура режим BoostB) | °C | 450
Температура на выходе насадкиB) | °C | 500
Точность измерения температуры | °C | ±75
ВесC) | кг | 0,5
Размеры (длина × ширина × высота) | мм | 172 × 71 × 207
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 … +35
Допустимая температура окружающей среды при эксплуатацииD) и хранении | °C | −20 … +50
Совместимые аккумуляторы |  | PBA 18V…W–.
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 А ч
Рекомендуемые зарядные устройстваE) |  | AL 18...

A)

  Расход воздуха повышается при увеличении температуры с 350 °C до 450 °C. Скорость вращения вентилятора в обоих режимах одинаковая.

B)

  при температуре окружающей среды 20 °C и использовании аккумулятора ≥ 4 А ч

C)

  Масса без аккумулятора

D)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

E)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV