# Radni primjeri (vidjeti slike A-F)

Slike radnih primjera možete naći na stranicama sa slikama.

Razmak sapnice do izratka ravna se prema materijalu koji se obrađuje (metal, plastika itd.) i namjeravanom načinu obrade.

Optimalna temperatura za odgovarajuću primjenu može se odrediti praktičnim pokušajem.

Uvijek najprije napravite test u pogledu količine zraka i temperature. Započnite s većim razmakom i niskim stupnjem snage. Zatim po potrebi prilagodite razmak i stupanj snage. Eventualno ostanite u pokretu sa sapnicom kako biste izbjegli pretjerano zagrijavanje na jednom mjestu.

Ako niste sigurni koji materijal obrađujete ili kako će vrući zrak djelovati na materijal, onda ispitajte djelovanje na skrivenom mjestu.

Kod svih radnih primjera osim „Uklanjanje ostataka laka u području staklenih površina“ možete raditi bez pribora. Uporaba predloženih dijelova pribora poje‌dno‌stavljuje rad i znatno povećava kvalitetu rezultata.

Za ovo puhalo vrućeg zraka možete upotrebljavati sve sapnice navedene u uputama za uporabu koje se u Bosch mogu kupiti kao pribor.

- Oprez pri promjeni sapnice! Ne dodirujte vruću sapnicu. Ostavite puhalo vrućeg zraka da se ohladi i pri promjeni sapnice nosite zaštitne rukavice. Možete se opeći na vrućoj sapnici.

##

Za uklanjanje naljepnica i etiketa nije potrebna sapnica. Pažljivo lopaticom uklonite naljepnice i etikete (vidjeti sliku A).

Stavite plosnatu sapnicu (10). Kratko rastopite ostatke laka vrućim zrakom i odignite ga čistom lopaticom (vidjeti sliku D). Dugo djelovanje topline dovodi do paljenja ostataka laka i otežava skidanje.

Brojna ljepila omekšaju uslijed djelovanja topline. Kada je ljepilo zagrijano, možete odvojiti spojeve ili ukloniti višak ljepila.

##

Stavite reflektorsku sapnicu (7). Odaberite promjer crijeva za skupljanje (8) prema izratku. Ravnomjerno zagrijavajte crijevo za skupljanje sve dok ne nalegne na izradak.

##

Stavite redukcijsku sapnicu (9). Odaberite najviši stupanj snage. Najprije zapalite nekoliko malih ugljena za roštilj i zatim dodajte druge.

##

- Obavezno upotrebljavajte sapnicu sa zaštitom za staklo (11). Postoji opasnost od pucanja stakla.

Na profiliranim površinama ostatke laka možete odignuti odgovarajućom lopaticom i očetkati mekom žičanom četkom.

##

- Prije zagrijavanja provjerite radi li se stvarno o vodovodnoj metalnoj cijevi. Metalne cijevi se s vanjske strane često ne razlikuju od plinskih cijevi. Plinske cijevi se ni u kojem slučaju ne smiju zagrijavati.

Stavite kutnu sapnicu (12). Prvenstveno zagrijavajte smrznuta mjesta od odvoda u smjeru dovoda.