# إرشادات العمل

إرشاد: لا تقترب بافوهة (1) كثيرا من قطعة الشغل المرغوب معالجتها. قد يؤدي تكدس الهواء الناتج إلی فرط سخونة منفاخ الهواء الساخن.

## المركم/استهلاك الطاقة

يرتبط توليد الحرارة باستهلاك مرتفع للطاقة. وكلما ارتفعت درجة الحرارة (درجة التعزيز)، زاد استهلاك الطاقة وزاد تفريغ المركم بشكل أسرع. ومعظم الاستخدامات لا تحتاج إلى درجة التعزيز.

أمثلة للاستخدامات (الاستخدامات لفترة قصيرة) | الدرجة القياسية | درجة التعزيز
--- | --- | ---
تقليص الكابل | x | –
إزالة البطاقات الملصقة/الملصقات | x | –
إزالة بقايا الطلاء | x | x
إشعال فحم الشواء | – | x

منفاخ الهواء الساخن مناسب للاستخدامات لفترة قصيرة. لكنه غير ملائم للاستخدام لفترة طويلة (مثل كشط طلاء الأسطح الكبيرة) نظرًا لارتفاع استهلاك الطاقة.
ملاحظة: بالنسبة للاستخدامات لفترة طويلة، يلزم توفير عدة مراكم يوصى بأن تبلغ سعتها الدنيا 4 أمبير ساعة أو أعلى.
حيث لا يتحقق الأداء الكامل، أي درجة الحرارة القصوى وتدفق الهواء المرتفع، إلا مع استخدام مراكم ذات سعة لا تقل عن 4 أمبير ساعة أو أعلى.