# Exemplos de trabalho (ver figuras A-F)

As figuras com os exemplos de trabalho encontram-se nas páginas de gráficos.

A distância entre o bico e a peça deve ser definida em função do material a processar (metal, plástico, etc.) e o tipo de processamento a usar.

A temperatura ideal para a respetiva aplicação pode ser determinada através de uma tentativa prática.

Efetue primeiro um teste relativamente ao caudal de ar e à temperatura. Comece com uma distância maior e um nível de potência reduzido. Depois ajuste a distância e o nível de potência de acordo com o necessário. Se necessário, mantenha o bico em movimento para evitar um forte aquecimento num local.

Se não tiver a certeza qual o material que processa e qual o efeito do ar quente no material, então teste o efeito numa parte escondida.

Pode trabalhar em todos os exemplos de trabalhos, exceto "Remover restos de tinta em superfícies de vidro" sem acessórios. A utilização dos acessórios recomendados facilita no entanto o trabalho e aumenta substancialmente a qualidade dos resultados de trabalho.

Para este soprador de ar quente pode usar todos os bicos mencionados neste manual de instruções, disponíveis na Bosch como acessórios.

- Cuidado ao mudar de bico! Não toque no bico quente. Deixe o soprador de ar quente arrefecer e use luvas de proteção durante a troca. Poderá queimar-se no bico quente.

##

Para remover autocolantes e rótulos não necessita de bico. Remova cuidadosamente os autocolantes e rótulos com uma espátula (ver figura A).

Coloque o bico espalhador (10). Amacie brevemente os restos de verniz com ar quente e levante os mesmos com uma espátula limpa (ver figura D). Um efeito de calor prolongado queima os restos de verniz e dificulta a remoção.

Muitos materiais adesivos ficam moles com o calor. Com a cola aquecida pode separar uniões ou remover cola excessiva.

##

Coloque o bico refletor (7). Selecione o diâmetro da manga retrátil (8) adequada para a peça. Aqueça a manga retrátil, até a mesma ficar justa à peça.

##

Coloque o bico de redução (9). Selecione o nível de potência mais elevado. Acenda primeiro alguns pedaços de carvão e depois adicione mais.

##

- Use impreterivelmente o bico protetor de vidros (11). Existe perigo de quebra de vidro.

Em superfícies perfiladas é possível levantar os restos de verniz com uma espátula apropriada e escovar o resto com uma escova de arame macia.

##

- Antes de aquecer verifique se se trata mesmo de um tubo de metal condutor de água. Frequentemente a distinção externa entre tubos de metal e de gás é muito difícil. Tubulações de gás não devem ser aquecidas de modo algum.

Coloque o bico angular (12). Aqueça locais congelados de preferência no sentido de alimentação.