# Ejemplos para el trabajo (ver figuras A-F)

Las figuras correspondientes a los ejemplos de trabajo las encontrará en las páginas ilustradas.

La distancia de la boquilla a la pieza de trabajo es dependiente del material a trabajar (metal, plástico, etc.) y el mecanizado proyectado.

La temperatura óptima para la respectiva aplicación puede determinarse mediante un experimento práctico.

Efectúe siempre primero una prueba respecto al caudal de aire y la temperatura. Comience con una mayor distancia y un nivel bajo de potencia. A continuación, ajuste la distancia y el nivel de potencia según sea necesario. Si es necesario, mantenga la boquilla en movimiento para evitar un calentamiento excesivo en un solo lugar.

Si no está seguro, cual es el material que está trabajando o cómo es el efecto del soplador de aire caliente sobre el material, pruebe el efecto en un lugar oculto.

Puede trabajar sin accesorios en todos los ejemplos de trabajo excepto "Eliminar restos de pintura en zonas de superficies de cristal". Sin embargo, al emplear los accesorios especiales propuestos, la ejecución del trabajo se simplifica y se aumenta considerablemente su calidad.

Para este soplador de aire caliente puede utilizar todas las boquillas indicadas en este manual de instrucciones, disponibles como accesorios de Bosch.

- ¡Tenga cuidado al cambiar las boquillas! No toque la boquilla caliente. Permita que el soplador de aire caliente se enfríe y use guantes de protección al realizar el cambio. Podría quemarse con la boquilla caliente.

##

Para quitar pegatinas y etiquetas no necesita una boquilla. Quite con cuidado las pegatinas y etiquetas con una espátula (ver figura A).

Coloque la boquilla de superficie (10). Ablande brevemente los restos de pintura con aire caliente y retírelos con una espátula limpia (ver figura D). Una acción de calor prolongada quema los restos de pintura y dificulta la eliminación.

Muchos adhesivos se ablandan por la acción de calor. Si el pegamento está caliente, puede separar las uniones adhesivas o eliminar el exceso de pegamento.

##

Coloque la boquilla reflectora (7). Elija el diámetro del tubo flexible termocontráctil (8) adecuado para la pieza de trabajo. Caliente el tubo flexible termocontráctil uniformemente, hasta que quede ceñido a la pieza de trabajo.

##

Coloque la boquilla reductora (9). Seleccione el nivel de potencia más alto. Enciende primero unos cuantos carbones y luego añádeles otros cuantos más.

##

- Utilice imprescindiblemente la boquilla de protección de vidrio (11). Existe el peligro de que rompa el cristal.

En superficies perfiladas puede levantarse los restos de pintura con una espátula adecuada y desprenderse con un cepillo de alambre blando.

##

- Compruebe antes del calentamiento, si se trata realmente de una tubería metálica conductora de agua. Las tuberías metálicas no suelen distinguirse de las de gas desde el exterior. Jamás deberán calentarse tuberías de gas.

Coloque la boquilla angular (12). Preferiblemente, caliente las zonas congeladas desde el desagüe hacia la afluencia.