# Instructions d’utilisation

Remarque : N’approchez pas trop la buse (1) de la pièce à travailler. L’air chaud qui s’accumule risque de provoquer une surchauffe du décapeur thermique.

## Consommation d’énergie

Produire de la chaleur consomme beaucoup d’énergie. Plus la température produite est élevée (position Boost), plus la consommation d’énergie est importante et plus la batterie se décharge rapidement. Pour la plupart des applications, il n’y a pas besoin de la position Boost.

Exemples d’applications (utilisation de courte durée) | Position standard | Position Boost
--- | --- | ---
Thermorétraction de gaines de câbles | x | –
Décollement d’étiquettes/d’autocollants | x | –
Enlèvement de restes de peinture/vernis | x | x
Allumage de charbon de bois | – | x

La décapeur thermique est conçu pour des utilisations de courte durée. En raison de la consommation d’énergie élevée, il ne convient pas pour des utilisations prolongées (p. ex. pour l’enlèvement de peinture sur de grandes surfaces).
Remarque : Pour des utilisations prolongées, vous avez besoin de plusieurs batteries, de préférence d’une capacité minimale de 4 Ah.
La pleine puissance, autrement dit la température maximale et un débit d’air élevé, n’est atteinte qu’avec des batteries d’une capacité d’au moins 4 Ah.