# Teknik veriler

Sıcak hava fanı | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nominal gerilim | V | 18
Standart kademe hava miktarıA)B) | l/dak | 100
Boost kademesi hava miktarıA)B) | l/dak | 120
Çalışma sıcaklığı Standart kademeB) | °C | 350
Çalışma sıcaklığı Boost kademesiB) | °C | 450
Nozül çıkışındaki sıcaklıkB) | °C | 500
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti | °C | ±75
AğırlıkC) | kg | 0,5
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | mm | 172 × 71 × 207
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35
ÇalışmaD) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50
Uyumlu aküler |  | PBA 18V…W–.
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Önerilen şarj cihazlarıE) |  | AL 18...

A)

  Sıcaklığın 350 °C'den 450 °C'ye yükseltilmesiyle hava miktarı artar. Fan, her iki güç kademesinde de aynı hızda döner.

B)

  20 °C ortam sıcaklığında ve ≥ 4 Ah akü kullanıldığında

C)

  Aküsüz ağırlık

D)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

E)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV