# Dane techniczne

Opalarka | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V | 18
Wydatek powietrza, ustawienie standardoweA)B) | l/min | 100
Wydatek powietrza, ustawienie BoostA)B) | l/min | 120
Temperatura robocza, ustawienie standardoweB) | °C | 350
Temperatura robocza, ustawienie BoostB) | °C | 450
Temperatura u wylotu dyszyB) | °C | 500
Dokładność pomiaru temperatury | °C | ±75
WagaC) | kg | 0,5
Wymiary (długość × szerokość × wysokość) | mm | 172 × 71 × 207
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –20 … +50
Kompatybilne akumulatory |  | PBA 18V…W–.
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Zalecane ładowarkiE) |  | AL 18...

A)

  Siła nadmuchu zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury od 350 °C do 450 °C. Wentylator obraca się z taką samą prędkością przy ustawieniu obydwu stopni mocy.

B)

  Przy temperaturze otoczenia 20 °C i zastosowaniu akumulatora ≥ 4 Ah

C)

  Waga bez akumulatora

D)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

E)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV