# Mise en marche

- Retirez l’accu avant tout changement d’accessoire ou avant de ranger le décapeur thermique. Cette mesure de précaution réduit le risque de mise en marche accidentel du décapeur thermique.

##

Un revêtement est appliqué en usine sur les surfaces métalliques pour les protéger de la corrosion. Cette couche de protection s’évapore lors de la première utilisation.

En raison du processus de fabrication, le décapeur thermique peut présenter une décoloration sur la buse (1). Il ne s'agit pas d'un dommage et cela n'affecte pas le fonctionnement du décapeur thermique.

##

Pour mettre en marche le décapeur thermique, poussez l’interrupteur Marche/Arrêt (5) vers le haut. Le décapeur thermique démarre toujours dans la position standard (350 °C) adaptée à la plupart des utilisations courte durée.

##

Un court appui de la touche Boost (4) active la position haute température (450 °C) très gourmande en énergie. Un nouvel appui de la touche Boost (4) fait revenir à la position standard.

Si vous éteignez le décapeur thermique alors qu’il se trouve dans la position Boost, il redémarrera automatiquement dans la position standard.

##

Pour éteindre le décapeur thermique, poussez l’interrupteur Marche/Arrêt (5) vers le bas.

Placez le décapeur thermique sur l'accu (3) pour la laisser refroidir.

Assurez-vous que la buse (1) et les ouïes d’aération du décapeur thermique ne sont pas recouvertes.

##

En cas de retrait et réinsertion de la batterie (3) en cours d’utilisation (alors que l’interrupteur Marche/Arrêt est encore en position de marche), la protection antiredémarrage s’active automatiquement. Le décapeur thermique ne démarre alors pas.

Pour l’utiliser à nouveau, il faut éteindre puis rallumer normalement le décapeur thermique à l’aide de l’interrupteur Marche/Arrêt (5).

##

Si la batterie (3) devient trop chaude en cours d’utilisation, la puissance est réduite.

Si le décapeur thermique continue à être utilisé et que la température de la batterie continue à augmenter, le décapeur thermique s’éteint automatiquement.