# Arbejdseksempler (se billeder A-F)

Illustrationerne af arbejdseksemplerne finder du på grafiksiderne.

Afstanden fra dysen til emnet afhænger af materialet, der skal bearbejdes (metal, plast osv.), og af den planlagte bearbejdningsmetode.

Den optimale temperatur til den pågældende anvendelse kan findes ved at udføre et praktisk forsøg.

Udfør altid en test af luftmængde og temperatur. Start med en større afstand og et lavt effekttrin. Tilpas derefter afstanden og effekttrinet efter behov. Fortsæt eventuelt med at bevæge dysen, så du undgår kraftig opvarmning på ét sted.

Hvis du ikke er sikker på, hvilket materiale du bearbejder, eller hvordan varmluften påvirker materialet, skal du teste virkningen på et skjult sted.

Alle anvendelseseksemplerne med undtagelse af "Fjernelse af lakrester fra glasflader" kan udføres uden brug af tilbehør. Anvendelse af de foreslåede tilbehørsdele vil dog forenkle arbejdet og give et væsentligt bedre resultat.

Til denne varmluftspistol kan du bruge alle de dyser, der fås som tilbehør hos Bosch.

- Forsigtig ved dyseskift! Rør ikke ved den varme dyse. Lad varmluftspistolen køle af, og brug beskyttelseshandsker ved dyseskift. Du kan brænde dig på den varme dyse.

##

Du skal bruge dysen, når du skal fjerne lim og etiketter. Fjern lim og etiketter forsigtigt med en spatel (se billede A).

Sæt fladdysen (10) på. Brug varmluft kortvarigt på lakrester for at blødgøre dem, og løft dem af med en ren spatel (se billede D). Langvarig opvarmning får lakresterne til at brænde fast og gør dem vanskeligere at fjerne.

Mange typer lim kan blødgøres med opvarmning. Når limen er opvarmet, kan du adskille samlinger eller fjerne overskydende lim.

##

Sæt reflektordysen (7) på. Vælg en krympeslange med en diameter (8), der passer til emnet. Opvarm krympeslangen ensartet, indtil den ligger tæt an mod emnet.

##

Sæt reduktionsdysen (9) på. Vælg det højeste effekttrin. Tænd først lidt grillkul, og læg lidt flere på lidt ad gangen.

##

- Anvend altid glasbeskyttelsesdysen (11). Der er risiko for, at glasset knækker.

På profilerede flader kan du løfte lakresterne med en passende spatel og børste dem bort med en blød stålbørste.

##

- Før opvarmning skal du kontrollere at metalrøret faktisk er et vandrør. Det er ofte vanskeligt at skelne mellem vand- og gasrør af metal udefra. Gasledninger må under ingen omstændigheder opvarmes.

Sæt vinkeldysen (12) på. Når du opvarmer frosne områder, skal du arbejde fra udløbet i retning mod indløbet.