# Tehnički podaci

Ventilaciona grejalica | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nominalni napon | V | 18
Količina vazduha standardni nivoA)B) | l/min | 100
Količina vazduha Boost nivoA)B) | l/min | 120
Radna temperatura standarni nivoB) | °C | 350
Radna temperatura Boost nivoB) | °C | 450
Temperatura u izlazu mlaznicaB) | °C | 500
Preciznost merenja temperature | °C | ±75
TežinaC) | kg | 0,5
Dimenzije (dužina × širina × visina) | mm | 172 × 71 × 207
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduD) i prilikom skladištenja | °C | −20 … +50
Kompatibilni akumulatori |  | PBA 18V…W–.
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18...

A)

  Količina vazduha se povećava zbog porasta temperature sa 350 °C na 450 °C. Ventilator se u oba stepena snage okreće istom brzinom.

B)

  na temperaturi okoline 20 °C i korišćenjem akumulatora ≥ 4 Ah

C)

  Težina bez akumulatora

D)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

E)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV