# Primeri dela (glejte slike A-F)

Slike delovnih primerov se nahajajo na grafičnih straneh.

Razdalja med šobo in obdelovancem je odvisna od obdelovanega materiala (kovina, plastika itd.) in načina obdelave.

Optimalno temperaturo za posamezne načine uporabe lahko določite s preprostim preizkusom.

Pred začetkom dela izvedite preizkus, da se prepričate o primerni količini in temperaturi zraka. Začnite z večjo razdaljo in nižjo stopnjo moči. Razdaljo in stopnjo moči nato po potrebi prilagodite. Pri uporabi šobe po potrebi premikajte fen, da se prepreči prekomerno segrevanje na enem mestu.

Če niste prepričani, kateri material obdelujete ali kako vroč zrak vpliva na material, učinek preverite na pokritem mestu.

V vseh primerih razen pri odstranjevanju laka z okenskih okvirjev je mogoča uporaba brez pribora. Vendar pa uporaba predlaganega orodja delo poenosta‌vi in bistveno izboljša kakovost delovnih rezultatov.

S tem fenom za vroč zrak lahko uporabljate vse šobe, ki jih kot pribor ponuja podjetje Bosch.

- Previdno pri zamenjavi šobe! Ne dotikajte se vroče šobe. Počakajte, da se fen za vroč zrak ohladi in pri zamenjavi nosite zaščit‌ne rokavice. Na vroči šobi puhalnika se lahko opečete.

##

Za odstranjevanje nalepk in etiket ne potrebujete šobe. Nalepke in etikete previdno odstranite z lopatico (glejte sliko A).

Namestite ploščato šobo (10). Ostanke barve na kratko zmehčajte z vročim zrakom in jih odstranite s čisto lopatico (glejte sliko D). Dolgo segrevanje zažge ostanke laka in oteži odstranjevanje.

Številna lepila se zaradi vročine zmehčajo. Če je lepilo segreto, lahko odlepite predmete ali odstranite prekomerno količino lepila.

##

Namestite reflektorsko šobo (7). Izberite krčljivo cev (8) s premerom, ki ustreza obdelovancu. Krčljivo cev enakomerno segrevajte, dokler se tesno ne prilega obdelovancu.

##

Namestite reducirno šobo (9). Izberite najvišjo stopnjo moči. Najprej prižgite nekaj oglja, nato pa dodajte še več oglja.

##

- Obvezno uporabite šobo z zaščito stekla (11). Obstaja nevarnost, da steklo poči.

Ostanke laka lahko s profiliranih površin odluščite s primerno lopatico in nato odstranite z mehko žičnato krtačo.

##

- Pred segrevanjem preverite, ali gre dejansko za kovinsko napeljavo. Kovinske napeljave se od zunaj pogosto ne razlikujejo od plinskih. Segrevanje plinskih cevi v nobenem primeru ni dovoljeno.

Namestite kotno šobo (12). Zamrzla mesta segrejete vedno v smeri od odvoda do dovoda.