# Darbo patarimai

Nuoroda: nepriartinkite tūtos (1) per daug arti prie apdirbamo ruošinio. Susikaupęs karštas oras gali sukelti karšto oro orapūtės perkaitimą.

## Akumuliatorius/energijos sąnaudos

Karščiui sukurti reikia didelių energijos sąnaudų. Kuo aukštesnė temperatūra („Boost“ pakopa), tuo didesnės energijos sąnaudos ir tuo greičiau išsikrauna akumuliatorius. Daugeliui naudojimo atvejų „Boost“ pakopos nereikia.

Naudojimo pavydžiai (trumpalaikiai naudojimai) | Standartinė pakopa | „Boost“ pakopa
--- | --- | ---
Kabelių aptraukimas izoliaciniu apvalkalu | x | –
Etikečių/lipdukų nuėmimas | x | –
Dažų likučių pašalinimas | x | x
Kepsninės anglių uždegimas | – | x

Karšto oro ventiliatorių yra skirtas trumpalaikiam naudojimui. Dėl didelių energijos sąnaudų ilgesniam naudojimui netinka (pvz., lako šalinimui dideliuose plotuose).
Nuoroda: ilgesniam naudojimui reikia kelių akumuliatorių, kurių minimali talpa turėtų būtų 4 Ah arba didesnė.
Didžiausia galia, t. y. maksimali temperatūra ir didelis oro srautas pasiekiamas tik su akumuliatoriais, kurių talpa ne mažesnė kaip 4 Ah arba didesnė.