# Uvedení do provozu

- Než budete vyměňovat příslušenství nebo horkovzdušnou pistoli odložíte, odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí horkovzdušné pistole.

##

Kovové plochy jsou z výroby opatřené ochranným antikorozním povlakem. Tato ochranná vrstva se při prvním uvedení do provozu odpaří.

Vlivem výrobního procesu může u horkovzdušné pistole dojít ke změně barvy trysky (1). Nejedná se o poškození, na funkci horkovzdušné pistole to nemá vliv.

##

Pro zapnutí posuňte vypínač (5) nahoru. Horkovzdušná pistole se spustí na energeticky efektivní standardní stupeň (350 °C), který je vhodný pro většinu krátkých použití.

##

Krátkým stisknutím tlačítka boost (4) se aktivuje energeticky intenzivní stupeň vysoké teploty (450 °C). Opětovným stisknutím tlačítka boost (4) se opět přepne zpět na standardní stupeň.

Když horkovzdušnou pistoli vypnete při aktivovaném stupni vysoké teploty, spustí se pak automaticky na standardní stupeň.

##

Pro vypnutí posuňte vypínač (5) dolů.

Postavte horkovzdušnou pistoli na akumulátor (3) a nechte ji vychladnout.

Zajistěte přitom, aby tryska (1) a větrací štěrbiny horkovzdušné pistole nebyly zakryté.

##

Když během provozu vyjmete akumulátor (3) a znovu ho nasadíte při nadále zapnuté horkovzdušné pistoli, aktivuje se ochrana proti opětovnému zapnutí. Horkovzdušná pistole se nespustí.

Vypněte horkovzdušnou pistoli vypínačem (5) a potom ji zapněte jako obvykle.

##

Pokud se akumulátor (3) při provozu příliš zahřeje, sníží se výkon.

Pokud budete horkovzdušnou pistoli dál používat a teplota akumulátoru se bude dál zvyšovat, horkovzdušná pistole se samočinně vypne.