# Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden

Aanwijzing: Breng het mondstuk (1) niet te dicht in de buurt van het te bewerken werkstuk. De luchtstuwing die dan ontstaat, kan leiden tot oververhitting van het heteluchtpistool.

## Accu/energieverbruik

Het produceren van hitte gaat gepaard met een hoog energieverbruik. Hoe hoger de temperatuur (Boost-stand), des te hoger het energieverbruik en des te sneller is de accu leeg. Voor de meeste toepassingen is geen Boost-stand nodig.

Toepassingsvoorbeelden (kortstondige toepassingen) | Standaard-stand | Boost-stand
--- | --- | ---
Kabels krimpen | x | –
Etiketten/stickers verwijderen | x | –
Verfresten verwijderen | x | x
Barbecue-houtskool aansteken | – | x

Het heteluchtpistool is geschikt voor kortstondige toepassingen. Vanwege het hoge energieverbruik is het niet geschikt voor langer durend gebruik (bijv. lak verwijderen van grote vlakken).
Aanwijzing: Voor langer durende toepassingen zijn meerdere accu's noodzakelijk waarvoor een minimale capaciteit van 4 Ah of hoger wordt aangeraden.
Het volle vermogen, d.w.z. de maximale temperatuur en een hoge luchtstroom, wordt alleen bereikt met een minimale capaciteit van 4 Ah of hoger.