# Tehniskie dati

Karstā gaisa pūtējs | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V | 18
Gaisa plūsmas standarta pakāpeA)B) | l/min | 100
Gaisa plūsmas papildu veiktspējas pakāpeA)B) | l/min | 120
Darba temperatūra standarta pakāpēB) | °C | 350
Darba temperatūra papildu veiktspējas pakāpēB) | °C | 450
Temperatūra sprauslas izejāB) | °C | 500
Temperatūras mērīšanas precizitāte | °C | ±75
SvarsC) | kg | 0,5
Izmērs (garums × platums × augstums) | mm | 172 × 71 × 207
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāD) un uzglabāšanas laikā | °C | –20 … +50
saderīgie akumulatori |  | PBA 18V…W–.
ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
ieteicamās uzlādes ierīcesE) |  | AL 18...

A)

  Gaisa plūsma palielinās, temperatūrai pieaugot no 350 °C līdz 450 °C. Ventilators griežas ar vienādu ātrumu pie abām jaudas pakāpēm.

B)

  pie apkārtējās vides temperatūras 20 °C un izmantojot akumulatoru ≥ 4 Ah

C)

  Svars bez akumulatora

D)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

E)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV