# Dados técnicos

Soprador de ar quente | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Tensão nominal | V | 18
Caudal de ar no nível padrãoA)B) | l/min | 100
Caudal de ar no nível BoostA)B) | l/min | 120
Temperatura de serviço Nível padrãoB) | °C | 350
Temperatura de serviço Nível BoostB) | °C | 450
Temperatura na saída do bicoB) | °C | 500
Precisão de medição da temperatura | °C | ±75
PesoC) | kg | 0,5
Dimensões (comprimento × largura × altura) | mm | 172 × 71 × 207
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | −20 … +50
Baterias compatíveis |  | PBA 18V…W–.
Baterias recomendadas |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Carregadores recomendadosE) |  | AL 18...

A)

  O caudal de ar aumenta com a subida da temperatura de 350 °C para 450 °C. O ventilador roda à mesma velocidade em ambos os níveis de potência.

B)

  com uma temperatura ambiente de 20 °C e utilização de uma bateria ≥ 4 Ah

C)

  Peso sem bateria

D)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

E)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV