# Kasutuselevõtt

- Enne tarvikute vahetamist või kuumaõhupuhuri hoiulepanekut eemaldage aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära kuumaõhupuhuri soovimatu käivitumise.

##

Tehases on metallipinnad korrosiooni eest kaitstud kaitsekihiga. See kaitsekiht aurustub esimese käivitamise ajal.

Tootmisprotsessi tõttu võib kuumaõhupuhuri otsakul (1) esineda värvimuutusi. See ei ole kahjustus ega mõjuta kuumaõhupuhuri tööd.

##

Sisse lülitamiseks lükake sisse-/väljalüliti (5) üles. Kuumaõhupuhur alustab energiasäästlikul standardastmel (350 °C), mis sobib enamikuks lühiajalise kasutamise juhtudeks.

##

Võimendusnupu (4) lühike vajutus aktiveerib palju energiat tarbiva kõrge temperatuuriga astme (450 °C). Võimendusnupu (4) uuesti vajutamisel lülitub seade tagasi standardastmele.

Kui kuumaõhupuhur lülitatakse välja kõrge temperatuuriga astmel, käivitub see automaatselt jälle standardastmel.

##

Välja lülitamiseks lükake sisse-/väljalüliti (5) alla.

Asetage kuumaõhupuhur akule (3), et see jahtuks.

Kontrollige sealjuures, et kuumaõhupuhuri otsak (1) ja ventileerimispilud ei oleks kinni kaetud.

##

Kui aku (3) võetakse kuumaõhupuhurist töö ajal välja ning sisestatakse uuesti, kui kuumaõhupuhur on endiselt sisse lülitatud, siis aktiveerub taaskäivitumiskaitse. Kuumaõhupuhur ei käivitu.

Lülitage kuumaõhupuhur sisse-/väljalülitiga (5) välja ning seejärel tavapäraselt sisse.

##

Kui aku (3) muutub töö ajal liiga kuumaks, väheneb võimsus.

Kui kuumaõhupuhur jätkab tööd ja aku temperatuur tõuseb jätkuvalt, lülitub kuumaõhupuhur ise välja.