# Çalışma örnekleri (bkz. resimler A-F)

Çalışma örneklerinin çizimleri grafik sayfalarında bulunabilir.

Memenin iş parçasına mesafesi, işlenen malzemeye (metal, plastik vb.) ve amaçlanan işlem türüne bağlıdır.

Yaptınız işe uygun optimum sıcaklığı deneyerek bulabilirsiniz.

Çalışmaya başlamadan önce her defasında hava miktarı ve sıcaklık açısından bir test yapın. Çalışmaya büyük bir mesafe ve düşük bir güç kademesi ile başlayın. Daha sonra mesafeyi ve güç kademesini ihtiyacınıza göre ayarlayın. Gerekirse, bir alanda aşırı ısınmayı önlemek için nozülü hareket ettirin.

Hangi malzemeyi işlediğinizden veya sıcak havanın malzemeye olan etkisinden emin değilseniz, aletin etkisini güvenli bir yerde test edin.

"Cam yüzeylerden boya kalıntılarının çıkarılması" dışındaki tüm çalışma örneklerinde aksesuarsız çalışabilirsiniz. Ancak önerilen aksesuarların kullanılması çalışmayı kolaylaştırır ve sonuçların kalitesini önemli ölçüde artırır.

Bu kullanım kılavuzunda listelenen ve Bosch firmasından aksesuar olarak temin edilebilen tüm nozülleri bu sıcak hava fanı için kullanabilirsiniz.

- Meme değişimi sırasında dikkat! Sıcak memeye dokunmayın. Sıcak hava fanını soğumaya bırakın ve değişim sırasında koruyucu eldiven kullanın. Sıcak meme nedeniyle yanma tehlikesi vardır.

##

Stikerleri ve etiketleri çıkarmak için nozüle ihtiyacınız yoktur. Stikerleri ve etiketleri bir spatulayla dikkatlice çıkarın (bkz. resim A).

Yüzey memesini (10) takın. Boya kalıntısını sıcak havayla kısa süreliğine yumuşatın ve temiz bir spatula ile kaldırın (bkz. resim D). Uzun süre ısıya maruz kalmak boya kalıntısını yakar ve çıkarılmasını zorlaştırır.

Birçok yapıştırıcı ısıya maruz kaldığında yumuşar. Yapıştırıcı ısıtıldığında, ek yerlerini ayırabilir veya fazla yapıştırıcıyı çıkarabilirsiniz.

##

Reflektör memesini (7) takın. İş parçasına uyacak şekilde büzüşmeli boru (8) çapını seçin. Büzüşmeli boruyu iş parçasına sıkıca oturana kadar eşit şekilde ısıtın.

##

Redüktör memesini (9) takın. En yüksek güç kademesini seçin. Birkaç kömürü tutuşturarak başlayın ve ardından daha fazlasını ekleyin.

##

- Cam koruma memesini (11) kullandığınızdan emin olun. Cam kırılması riski vardır.

Profilli yüzeylerde, boya kalıntılarını uygun bir spatula ile kaldırabilir ve yumuşak tel fırça ile fırçalayabilirsiniz.

##

- Isıtma işleminden önce, bunun aslında bir metal su borusu olup olmadığını kontrol edin. Metal borular genellikle dışarıdan bakıldığında gaz borularından ayırt edilemez. Gaz boruları asla ısıtılmamalıdır.

Köşe memesini (12) takın. Donmuş alanları tercihen çıkıştan girişe doğru ısıtın.