# Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant karšto oro orapūtės

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant karšto oro orapūtės, esant įjungtai karšto oro orapūtei, kelias sekundes praneša apie akumuliatoriaus įkrovos būseną arba apie perkrovą.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius | Įkrovos būklė
--- | ---
Žalia | Akumuliatorius įkrautas
Raudona | Akumuliatorius išsikrovęs
Mirksi (žaliai arba raudonai) | Suaktyvinta „Boost“ pakopa
Pakaitomis mirksi raudonai-žaliai | Perkaitęs akumuliatorius
Greitai mirksi (raudonai) | Gedimas