# Puštanje u rad

- Izvadite aku-bateriju prije zamjene pribora ili odlaganja puhala vrućeg zraka. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje puhala vrućeg zraka.

##

Tvornički su metalne površine zaštićene antikorozivnim premazom. Taj zaštitni sloj isparava pri prvom puštanju u rad.

Na sapnici (1) puhala vrućeg zraka može doći do promjene boje kao rezultat proizvodnog procesa. Ne radi se o oštećenjima i to ne utječe na funkciju puhala vrućeg zraka.

##

Za uključivanje pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (5) prema gore. Puhalo vrućeg zraka pokreće se na energetski učinkovitom standardnom stupnju (350 °C) koji je prikladan za većinu kratkih primjena.

##

Kratkim pritiskom na tipku Boost (4) aktivira se energetski intenzivan stupanj visoke temperature (450 °C). Ponovnim pritiskom na tipku Boost (4) ponovno se vraća na standardni stupanj.

Ako isključite puhalo vrućeg zraka kada je aktiviran stupanj visoke temperature, automatski se ponovno pokreće na standardnom stupnju.

##

Za isključivanje pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (5) prema dolje.

Odložite puhalo vrućeg zraka na aku-bateriju (3) da se ohladi.

Provjerite da sapnica (1) i otvori za hlađenje puhala vrućeg zraka nisu prekriveni.

##

Ako tijekom rada izvadite aku-bateriju (3) i ponovno je umetnete dok je uključeno puhalo vrućeg zraka, aktivirat će se zaštita od ponovnog pokretanja. Puhalo vrućeg zraka se ne pokreće.

Isključite puhalo vrućeg zraka na prekidaču za uključivanje/isključivanje (5) i zatim ga uključite na uobičajen način.

##

Ako tijekom rada aku-baterija (3) postane prevruća, smanjuje se snaga.

Ako dalje upotrebljavate puhalo vrućeg zraka i ako dalje raste temperatura u aku-bateriji, puhalo vrućeg zraka će se samo isključiti.